**Direcciones de Red**

#Grupo: 22

Red única: 192.168.14.0/24

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vlan | Dirección de Red | Primera dirección  asignable | Última dirección  asignable | Dirección de  broadcast | Máscara de subred |
| 14 (Ventas) | 192.168.14.0 /28 | 192.168.14.1 | 192.168.14.14 | 192.168.14.15 | 255.255.255.240 |
| 24 (Distribución) | 192.168.14.16 /28 | 192.168.14.17 | 192.168.14.30 | 192.168.14.31 | 255.255.255.240 |
| 34 (Administración) | 192.168.14.32 /28 | 192.168.14.33 | 192.168.14.46 | 192.168.14.47 | 255.255.255.240 |
| 44 (Servidores) | 192.168.14.48 /30 | 192.168.14.49 | 192.168.14.62 | 192.168.14.63 | 255.255.255.240 |
| 99 (Management & Native) | 192.168.14.64 /30 | 192.168.14.65 | 192.168.14.78 | 192.168.14.79 | 255.255.255.240 |
| 999 (BlackHole) | 192.168.14.80 /30 | 192.168.14.81 | 192.168.14.94 | 192.168.14.95 | 255.255.255.240 |
|  |  |  |  |  |  |

Número de Host para cada subred: 8

Vlans

**14 Ventas**

**24 Distribucion**

**34 Administracion**

**44 Servidores active**

**99 Management&Native**

**999 BlackHole**